EXC 1200 CLASSIC

Break the mold, break limits!

岩場や、 木の根が張り巡らされた危険なフィールドを、 躊躇なく最速で走り抜ける快感を想像してください。 EXC 1200 CLASSICは、大胆なライン選びをサポートし、 もし思いどおりにいかなかった場合でも十分なサポートを提供します。 独自のカーボン加圧製法により、耐久性がさらに向上しました。 特許申請中のレイヤーごとの品質検査により、 金型から取り出した後の不具合を取り除くことができ、 最大限の努力を投じるライダーを最大限サポートします。 フロント側のリムは28本のDT revoliteスポークで軽量化を実現。 リア側は32本で耐久性を高めました。 Ratchet DEGは、 コーナリング直後の加速で重要な鍵となる空転距離を短縮します。 どんな時も全力で突進し、 限界を打ち破ってください。