Off the road

Die Entscheidung liegt bei dir:

Bestzeiten jagen oder das Gravel-Abenteuer ins Unbekannte wagen?

Sobald du den Asphalt hinter dir lässt und deine Fahrt abseits der Strasse beginnt, bieten sich dir zwei neue Wege: Wirst du das Gravel Abenteuer ins Unbekannte wagen, oder wird dein Instinkt dich auf die schnelle Schotterpiste leiten, um nach Bestzeiten zu jagen?

OFF THE HOOK

Abseits der Strassen wartet das Unbekannte mit vielen Herausforderungen: Hier kannst du dich austoben. Um diese Abenteuer zu entdecken, sind Vielseitigkeit und Selbstbewusstsein gefragt. Lass einfach deinen Abenteuerdrang raus und erlebe mit dem GRC DICUT 30 eine neue Dimension des Gravelns. Das geringe Gewicht der 30 mm hohen Carbon-Felge vermittelt ein agiles, komfortables Fahrgefühl und bietet neben Pannenschutz auch bei niedrigerem Reifendruck perfekte Traktion im Gelände.

ON THE HUNT

Willst du einfach den ersten Reifenabdruck im Staub auf der Ziellinie hinterlassen oder eine neue persönliche Bestzeit erreichen?

Der GRC DICUT 50-Laufradsatz ist auf jeden Fall dein Co-Pilot für die nächste Gravel-Etappe. Die 50 mm hohe Carbon-Felge mit AERO+ Konzept zerschneidet im wahrsten Sinne des Wortes die Luft und lässt deine Verfolger in der Staubwolke zurück. Die Felgenform reduziert die Lenkeinflüsse und mit einer Innenmaulweite von 24 mm hast du jederzeit die volle Kontrolle über deinen Racer – auch Driften wird zum Kinderspiel.

EIN MASSGESCHNEIDERTES OFFROAD-ERLEBNIS

HAKENFELGEN

Mit diesen neuen Laufrädern in unserem Gravel-Portfolio sind nun alle unsere Strassenlaufräder mit Hakenfelgen ausgestattet. Wir sind überzeugt, dass Hakenfelgen bei den neuen Gravel-Laufrädern zusätzliche Sicherheit geben und benutzerfreundlich sind. Dein Gravelbike mit den neuen GRC-Laufrädern bewältigt auch extreme Bedingungen und Gelände. Die Gewissheit, dass dein Reifen sicher auf der Felge sitzt, gibt dir das nötige Selbstvertrauen für neue, anspruchsvolle Touren.

Neben dem Sicherheitsvorteil zeigten CFD-Simulationen und Windkanaltests beim Vergleich von Hakenfelgen und Nicht-Hakenfelgen einen klaren aerodynamischen Vorteil für die Felgen mit Haken durch einen geringerem Luftwiderstand und Lenkmoment.

Deine Vorteile beim Fahren

Sobald du die Strasse verlässt, hast du die Wahl zwischen zwei neuen Felgenprofilen bei unseren Gravellaufrädern. Die Innenmaulweite von 24 mm ist bei beiden Felgen identisch – ideal für den geringsten Luftwiderstand und Seitenwandstabilität bei der Nutzung von Gravelreifen mit 40 mm Breite. Die Felgen sind in zwei unterschiedlichen Höhen erhältlich, die den unterschiedlichen Einsatzbereichen angepasst sind und damit spezifische Vorteile beim Fahren bieten.

30 mm erschliessen neue Abenteuer

Das geringe Gewicht der GRC 30-Laufräder macht dein Gravelbike abenteuerfest. Wie ist das möglich? Die neue Felgenform mit einer niedrigeren Höhe von 30 mm reduziert das Gewicht der Laufräder bei gleichzeitig geringem Luftwiderstand. Die breiteren Felgenhörner erhöhen nicht nur die Pannensicherheit, sondern auch den Komfort. Das Ergebnis ist mehr Fahragilität und ein agileres Lenkverhalten, damit du für endlose Abenteuer bereit bist!

50 mm machen dich schneller als je zuvor

Für die Entwicklung der ultimativen Gravel-Laufräder haben wir das gesamte Laufradsystem, einschliesslich der breiten Gravel-Reifen optimiert. Das hat zur Entwicklung einer einzigartigen Felgenform geführt, mit der die neuen GRC 50-Laufräder einen extrem niedrigen Luftwiderstand erreichen. Damit setzen sie neue Massstäbe im Vergleich zu anderen Marken und auch zu unseren anderen Gravel-Laufrädern. Diese neue Felgenform liefert den besten Kompromiss zwischen aerodynamischer Leistung und Robustheit, was sie zu einem gefährlich schnellen Zubehör für deine Offroad-Rennmaschine macht.

DIREKT AUS DER FELGENFORM

Das zum Patent angemeldete Carbon-Konzept unserer neuen Carbon Gravel-Laufräder sorgt für ein beispiellos hochwertiges Finish auf der Felgenoberfläche, sodass die Felge direkt aus der Form heraus einsatzbereit ist. Das Ergebnis ist ein Aufbau ohne Lufteinschlüsse oder Harzansammlungen, was nicht nur die Zuverlässigkeit verbessert, sondern auch das edle Design der Felge unterstreicht. Ein patentiertes Verfahren macht eine abschliessende Bearbeitung oder Lackierung überflüssig, spart Gewicht ein und sorgt damit für diesen unverwechselbaren Look.

GRC 30 oder GRC 50

Jetzt liegt die Entscheidung bei dir: Willst du abseits der Strasse das Gravel-Abenteuer ins Unbekannte wagen oder auf der Piste Bestzeiten jagen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRC 30 | GRC 50 |
| Einsatzbereich | Adventure | Racing  |
| Felgenhöhe | 30 mm | 50 mm |
| Gewicht | 1350 g | 1567 g |
| Felgenabmessungen | 650B oder 700C | 700C |
| Gewichteter Luftwiderstand | 17.5 W | 14.9 W  |
| Wichtigster Pluspunkt für die Fahrt  | Agilität | Geschwindigkeit |
| Finish | Direkt aus derForm  | Direkt aus derForm  |

HYBRID-SPEZIFISCHE RÄDER

Für alle, welche die besondere Unabhängigkeit von E-Gravelbikes schätzen, haben wir einen speziellen Laufradsatz entwickelt. Das auf der neuen 30 mm hohen Gravel-Felge basierende HGC 1400 SPLINE mit spezifisch verstärkten Komponenten eignet sich ideal für die Anforderungen von Hybrid-Bikes sowie für das höhere Systemgewicht.