EXC 1200 CLASSIC

Break the mold, break limits!

Imaginez-vous rouler sans crainte sur la piste la plus rapide, sur une crête rocheuse ou sur un champ de racines chaotique. L’EXC 1200 CLASSIC supporte vos choix les plus audacieux, avec suffisamment de réserve si les choses ne se passent pas comme prévu. Notre procédé unique permet une compression maximale du carbone pour pousser la durabilité plus loin que jamais. Notre technique de contrôle de la qualité couche par couche, en instance de brevet, permet de minimiser les imperfections dès la sortie du moule pour maximiser votre confiance. La jante avant, plus légère, a 28 rayons DT revolite, tandis que la jante arrière, plus résistante, 32. Le Ratchet DEG est conçu pour réduir l’angle d’engagement, un paramètre crucial pour l’accélération en sortie de virage. Préparez-vous à franchir les étapes et à dépasser vos limites.