EXC 1200 SPLINE®
カーボンとセラミックを融合し、軽快性と安定性を両立したエンデューロホイールの最高峰。
耐衝撃性が最適化されたカーボン構造、補強されたフランジ、樹脂とカーボンファイバーの理想的な比率により、 EXC 1200 SPLINEはエンデューロ分野のベンチマークとなります。 エンデューロリム特有の強度により、 極めて軽量なエアロコンプおよびエアロライトスポークを使用することが可能と なり、 これによって最適なホイール剛性が生み出されます。 このホイールの心臓部は、 スムーズな回転性能を持つSINC CERAMICベアリングと、 最新のRATCHET EXPフリーハブシステムを搭載した180ストレートプルハブです。