EXC 1200 SPLINE®

Szczytowe osiągnięcie wśród kół enduro – gdzie karbon łączy się zceramiką – gdzie zwinność łączy się ze stabilnością.

Karbonowa struktura zoptymalizowana pod kątem odporności na uderzenia,wzmocniona ścianka oraz idealny stosunek żywicy do włókien karbonowych sprawiają, że EXC 1200 SPLINE jest wzorcem w sektorze enduro. Wrodzona wytrzymałość obręczy pozwala na zastosowanie niezwykle lekkich szprych Aerocomp i Aerolite oraz daje optymalną sztywność koła. Sercem koła jest piasta 180 STRAIGHTPULL z płynnie pracującymi łożyskami SINC CERAMIC i najnowszym systemem wolnobiegu RATCHET EXP.