ARC 1100 DICUT® DB
Der fortschrittlichste DT Swiss Aero-Laufradsatz für Rennräder mit Scheibenbremse für neue Bestzeiten bei stets sicherem Lenkverhalten.
Die neuste Generation der ARC 1100 DICUT Laufräder – erhältlich als Scheibenbremsvariante in vier verschiedenen Felgenhöhen (80 mm, 62 mm, 50 mm und 38 mm) – wurde in Zusammenarbeit mit SWISS SIDE entwickelt, den führenden Experten für aerodynamische Optimierung. Die neuen AERO+ Felgenprofile zeichnen sich durch einen geringen Luftwiderstand bei gleichzeitig reduziertem Lenkmoment aus: Ideal, um Aerodynamik, Segeleffekt und Kontrolle auch bei starkem Seitenwind zu verbessern. Abgerundet wird das Laufrad durch die neuen DT Swiss Aero-Speichen in Kombination mit der 180 DICUT Aero-Nabe und deren Ratchet EXP System einschliesslich den ultraleicht laufenden SINC-Keramiklagern.
ARC 1100 DICUT 80: Der Aero-Laufradsatz für die Jagd nach Bestzeiten auf flachen bis leicht welligen Strecken.
ARC 1100 DICUT 62: Der Allround-Aero-Laufradsatz mit exzellenten Eigenschaften für verschiedene Einsatzbereiche auf der Strasse.
ARC 1100 DICUT 50: Der wendige Aero-Laufradsatz entfaltet sein Potential auf hügeligen oder flachen Strecken mit engen Kurven.
ARC 1100 DICUT 38: Der ultimative Laufradsatz für die Berge kombiniert niedriges Gewicht und optimierte Aerodynamik für eine rasante Fahrt zur Spitze.
ARC 1100 DICUT WTS: Die ARC 1100 DICUT db Laufräder sind nun als aerodynamisch optimiertes Laufrad-/Reifensystem (WTS) erhältlich, mit dem neuen Vorderreifen AERO 111 in 26 mm Breite und einem Continental GP 5000 STR in 28 mm Breite auf dem Hinterrad.