ARC 1400 DICUT® DB
Der DT Swiss Aero-Laufradsatz für Rennräder mit Scheibenbremse mit einer perfekten Mischung aus Beschleunigung, Aerodynamik und Handling.
Die neuen ARC 1400 DICUT Laufräder mit den AERO+ Felgenprofilen überzeugen auch mit den neuen 1400 DICUT Aero-Naben. Erhältlich als Scheibenbremsvariante in vier verschiedenen Felgenhöhen (80 mm, 62 mm, 50 mm und 38 mm) setzen die Laufräder einen neuen Standard in der Aerodynamik und dem Fahrverhalten. In enger Kooperation mit den Aero-Experten von SWISS SIDE konnte eine geringere Windempfindlichkeit bei Seitenwind sowie eine Verbesserung der Gesamtaerodynamik der Laufräder erzielt werden. Bei mässigem Seitenwind profitiert der Fahrer vom Vortrieb durch den Segeleffekt wie auch von einer stabilen aerodynamischen Position mit voller Kontrolle über das Fahrrad. Hochwertige DT Swiss Aero-Speichen und die leichte 240 DICUT Aero-Nabe mit dem zuverlässigen Ratchet EXP System für einen direkten Antrieb runden diesen Laufradsatz ab.
ARC 1400 DICUT 80: Der Aero-Laufradsatz ist die perfekte Wahl, um #flatoutfast zu fahren wie nie zuvor.
ARC 1400 DICUT 62: Der Aero-Allround-Laufradsatz mit einer hervorragenden Kombination aus Stabilität und niedrigem Luftwiderstand für unterschiedlich kupierte Streckenprofile.
ARC 1400 DICUT 50: Der Aero-Laufradsatz für abwechslungsreiche und enge Kurse, die ein hervorragendes Handling erfordern.
ARC 1400 DICUT 38: Der ideale Laufradsatz für die ikonischen Aufstiege auf deiner persönlichen Bucket List.
ARC 1400 DICUT WTS: Die ARC 1400 DICUT db Laufräder sind nun als aerodynamisch optimiertes Laufrad-/Reifensystem (WTS) erhältlich, mit dem neuen Vorderreifen AERO 111 in 26 mm Breite und einem Continental GP 5000 STR in 28 mm Breite auf dem Hinterrad.