ER 1600 SPLINE®
Fahr schneller weiter, mit diesem idealen Upgrade für dein Fahrrad.
Auf diesen Endurance-Laufrädern kann man leicht das Zeitgefühl verlieren. Die Mischung aus Komfort und Grip wird durch die 22 mm Innenmaulweite der Felge erzeugt. Die bessere Abstützung von breiteren Reifen wird dadurch gewährleistet – deine Pläne lassen sich leicht ändern und deine Fahrt verlängern. Du wirst das schnelle Ineinandergreifen der 36T SL Zahnscheiben der 350 Nabe beim Antritt spüren. Kombiniert mit starken Speichen, werden selbst technisch anspruchsvolle Strassen unter dir hinweggleiten. Die Laufräder sind in zwei verschiedenen Felgenhöhen von 23 mm und 30 mm erhältlich. Die höhere Felge wurde aerodynamisch optimiert, damit du weiter (oder schneller) fahren kannst, je nachdem, was du bevorzugst ...
ER 1600 SPLINE 23: Lässt dich die Hügel, die sich dir unterwegs in den Weg stellen, kaum spüren
ER 1600 SPLINE 30: Das aerodynamische Design verhilft dir auch bei stärkerem Wind zu Höchstgeschwindigkeiten.
ER 1600 SPLINE 30 WTS: Die ER 1600 SPLINE Laufräder sind nun als aerodynamisch optimiertes Laufrad-/Reifensystem (WTS) erhältlich, mit dem neuen Vorderreifen AERO 111 in 29 mm Breite und einem Continental GP 5000 STR in 30 mm Breite auf dem Hinterrad.