ER 1600 SPLINE®

Pedalea más lejos y más deprisa con esta mejora ideal para tu bici.

Con estas ruedas de Endurance es fácil perder la noción del tiempo. Gracias a su llanta de 22 mm y a la fusión de comodidad y agarre que consigues gracias a la sujeción ideal de los neumáticos anchos, puedes cambiar tus planes con facilidad y prolongar tu ruta. Disfrutarás del rápido enganche del buje 350 con Ratchet 36 SL; combinado con sus resistentes radios, te ofrecerán una ruta fluida incluso en carreteras técnicas. Disponible en dos alturas de llanta específicas, la llanta de 30 mm se ha optimizado aerodinámicamente para ayudarte a llegar más lejos o más rápido, lo que prefieras.

ER 1600 SPLINE 23: hace que apenas notes las rampas con las que te encuentras en el camino

ER 1600 SPLINE 30: su diseño optimizado aerodinámicamente hace que mantengas el ritmo cuando hace mucho viento

WTS ER 1600 SPLINE 30: Las ruedas ER 1600 SPLINE 30 se ofrecen ahora como sistema rueda-neumático (WTS) optimizado aerodinámicamente, montado con el nuevo neumático AERO 111 de 29 mm de anchura en la rueda delantera y un Continental GP 5000 STR de 30 mm en la trasera.