ER 1600 SPLINE®

Idealne ulepszenie dla Twojego roweru – jedź dalej i szybciej.

Z tymi kołami Endurance łatwo jest stracić rachubę czasu. Obręcz ma szerokość 22 mm i łączy komfort z przyczepnością dzięki idealnemu wsparciu szerokich opon, więc możesz z łatwością zmienić plany i wydłużyć przejażdżkę. Ciesz się szybkim zazębianiem piasty 350 z systemem 36 SL Ratchet, która w połączeniu z mocnymi szprychami zapewnia wygodną jazdę nawet na technicznych drogach. Koło 30 mm jest dostępne w dwóch wysokościach obręczy i zostało zoptymalizowane aerodynamicznie, dzięki czemu pojedziesz dalej (lub szybciej), czyli dokładnie tak, jak chcesz…

ER 1600 SPLINE 23: sprawia, że wzgórza stają się niemal niezauważalne

ER 1600 SPLINE 30: zoptymalizowana aerodynamicznie konstrukcja pozwala na kontynuowanie jazdy w wietrzną pogodę

ER 1600 SPLINE 30 WTS: od teraz koła ER 1600 SPLINE 30 są dostępne ze zoptymalizowanym pod kątem właściwości aerodynamicznych systemem WTS, wyposażonym w opony AERO 111 o szerokości 29 mm z przodu oraz opony GP 5000 STR firmy Continental o szerokości 30 mm z tyłu.