ERC 1100 DICUT®

Un plaisir sans limite sur la route avec les polyvalentes roues ERC.

Ni le revêtement ni les conditions météo ne peuvent vous décourager : les roues endurance ERC permettent de rouler vite avec une stabilité absolue. Les nouveaux profils de jante optimisés AERO+ permettent le montage de pneus plus larges et plus confortables. L’arme secrète de ces roues : les roulements ultra-basse friction SINC Ceramic à l’intérieur du moyeu et la toute dernière génération de rayons DT Swiss Aero. De plus, le système de roue libre éprouvé Ratchet EXP avec ses couronnes à 36 dents optimise chaque coup de pédale et vous propulse à une vitesse élevée, du début à la fin de votre sortie.

ERC 1100 DICUT 35 : cette roue sera votre compagnon indéfectible, notamment en terrain montagneux exigeant. Légères, les jantes à profil bas aux qualités aérodynamiques optimisées offrent une remarquable agilité.

ERC 1100 DICUT 45 : Quel que soit le terrain, cette roue aux qualités aérodynamiques optimisées dotée d’une jante carbone semi-haute vous accompagne fidèlement sur tous les types de routes. Que ce soit dans une longue ascension facile ou dans la descente fluide qui suit, vous aurez l’impression de ne faire quasiment aucun effort.

ERC 1100 DICUT WTS : Les roues ERC 1100 DICUT sont maintenant disponibles en tant que système roue-pneu (wheel tire system - WTS) optimisé d’un point de vue aérodynamique, monté avec le nouveau pneu AERO 111 de 29 mm à l’avant et un Continental GP 5000 STR de 30 mm à l’arrière.