R 535

对于微弱颠簸的更高灵敏度将助您在山路上如履平地

R 535 全山地后避震器的气室经过了改进；旁路的位移使气室可以改变其体积， 从而提高了对于微弱颠簸的顺应性， 助您在山路流畅行驶， 同时在中段和尾段行程具有足够的渐进式支撑力。 这款避震器配备了一个拨杆， 可以根据山路上遇到的情况进行锁定和开启。