240

Eine Nabe für ausgedehnte eMTB-Abenteuer.

Die neue 240 Hybrid-Nabe ist mit speziellen Komponenten wie dem DT SwissRatchet EXP® OS-System mit 30 Zähnen ausgestattet, um die Muskel- und Motorkraft zuverlässig auf den Untergrund zu übertragen. Das Lager auf der Antriebsseite und der Nabenflansch wurden vergrössert. Die ebenfalls erweiterten Speichenlöcher sind speziell auf Aufnahme der verstärkten Speichen mit 2,34 mm Durchmesser von DT Swiss ausgelegt. Diese halten den höheren Lasten stand, welche in den Beschleunigungs- und Bremsvorgängen entstehen. Darüber hinaus verbessert das aus gehärtetem Stahl gefertigte Freilaufsystem die Widerstandsfähigkeit der Nabe und ermöglicht damit längere, unbeschwerte eMTB-Touren.