FR 560

大きなギャップ、厄介な木の根、容赦ない岩場のために開発された30mm溶接リム 。

FR 560は、 最も厄介な岩場、 荒々しい木の根、 不安定な着地を物ともしない設計です。 世界選手権で通用することが証明されたプロトタイプをもとに完成した製品は、 過酷な路面をいくらでも走ることができます。 クラシックな26インチ、 27.5インチ、 29インチをラインナップしています。 30mmのリム内幅は、 全速力でバームに入るのに必要なサポートをタイヤに提供します。